УТВЕРЖДЕНА

Собранием правления ГК «Сосновый Бор 2»

1 марта 2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

по мерам пожарной безопасности в гаражном боксе.

Члены гаражного кооператива ***обязаны:***

1. Знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь действовать при возникновении пожара.
2. Иметь в гаражном боксе средства пожаротушения: ведро, лопату, огнетушитель иметь в доступном месте и содержать их в исправном состоянии.

Членам гаражного кооператива ***запрещается:***

1. Захламлять территорию, подъездные пути и гаражные боксы, оставлять промасленную ветошь и бумагу, за исключением выделенного места в контейнерах.
2. Проводить огневые работы вблизи скопления легковоспламеняющихся предметов.
3. Использовать в боксах самодельные и спирально-рефлекторные нагреватели.
4. Использовать переносное оборудование с поврежденным кабелем и нестандартными розетками.
5. Подключать электропотребители большей мощности, не рассчитанные на установленную в боксе электропроводку.
6. Устанавливать для обогрева топливосжигающие печи и камины.
7. Содержать легковоспламеняющиеся жидкости в негерметичной и пластиковой таре и в объеме более двух канистр.
8. Производить заправку автомобиля в гаражном боксе.
9. Проводить огневые кровельные работы без наличия ведра с водой и ветоши, огнетушителя и других средств пожаротушения.
10. Использовать средства пожаротушения не по назначению.

**При возникновении пожара**

1. Громко оповестить о возникновении пожара окружающих.
2. Вызвать противопожарную службу по телефону **112**
3. Если позволяет обстановка и отсутствует угроза собственной жизни приступить к тушению пожара имеющимися средствами или закрыть ворота.

При нарушении инструкции налагается штраф в размере 3000 рублей.

Председатель правления объединенного гаражного кооператива «Сосновый Бор-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(В.Калюжный)